BZA EIS 간단 Flow

시 작

Delay 50ms -- 사실 반드시 있어야 할 지연시간은 아님.

Load off?

Load on/Delay 150ms -- Load on 후 지연, 시간이 줄여도 될 듯.

Bias control

EIS configuration setting

Delay 최대2초, 최소 200ms, int ( 500/ frequency) -- 이부분이 있었네요.

EIS Starting

Finish, data conversion, write data, delay 10ms -- 지연반드시필요없음